四川省成都市财贸职业高级中学校
关于财贸职高新校区（职教园区）无人机装调实训室设备采购的市场询价函
致厂家、供应商：
因我校财贸职高新校区（职教园区）无人机装调实训室设备采购项目需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价参考定价使用。
一、无人机实训室
设备数量清单：详见附件1
设备规格型号：详见附件件2
二、报价须知
1.报价资料的组成应按我校提供清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。
2.报价资料须提交以下：详见报价函（附件3）、清单报价表（附件4）、设备数量清单（附件1）、设备规格型号（附件2）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料2份，电子版1份）。
3.报价资料必须密封。
三、报价书提供时间及方式：
1.报价资料提交截止时间：2026年6月 23日18：00前
2.报价资料递交方式（可通过邮寄或现场递交）
3.递交地址：成都市金牛区光荣北路85号
4.联系人：吴老师
联系方法：13488960866

四川省成都市财贸职业高级中学校
2026年06月18日


附件1：设备数量清单
	产品名称
	数量
	单位

	教学资源
	3
	套

	教练无人机
	1
	架

	装调实训多功能一体无人飞行器套装
	17
	套

	无人机装调工具
	21
	套

	装调工位
	4
	套

	操作工位
	5
	套

	测绘无人机
	1
	架

	航拍无人机机
	1
	架

	防爆柜
	1
	个

	技能大赛设备
	1
	套

	文化建设
	1
	套

	示教系统平台
	1
	套

	物资架
	3
	个

	展台
	6
	个

	无人机飞行检测平台
	2
	台

	无人机动力检测平台
	1
	台

	无人机装调检测平台
	1
	台

	无人机充电系统
	1
	台

	装调无人机电池
	25
	块

	教练无人机电池
	4
	块

	垂起固定翼无人机
	1
	架

	教学资源
	3
	套

	教练无人机
	1
	架

	装调实训多功能一体无人飞行器套装
	17
	套

	无人机装调工具
	21
	套

	装调工位
	5
	套

	操作工位
	4
	套

	测绘无人机
	1
	架

	航拍无人机机
	1
	架

	防爆柜
	1
	个

	技能大赛设备
	1
	套

	文化建设
	1
	套

	示教系统平台
	1
	套

	物资架
	3
	个

	展台
	6
	个

	无人机飞行检测平台
	2
	台

	无人机动力检测平台
	1
	台

	无人机装调检测平台
	1
	台

	无人机充电系统
	1
	台

	装调无人机电池
	25
	块

	教练无人机电池
	4
	块

	垂起固定翼无人机
	1
	架






附件2：设备规格型号
	产品名称
	设备参数
	数量
	单位

	教学资源
	1.无人机结构与系统课程资源：18个课时大纲、15个课时PPT、两个考核方案、一套题库300考题（大纲+课件提供样品）；
	1
	套

	
	2.无人机飞行操控技术课程资源：实训手册（期中测试6个课时、备考6个课时、考试8个课时、考证辅导4个课时、理论62个课时、实践58个课时、两个考核方案、一套题库500考题（大纲+课件提供样品）；
	1
	套

	
	3.无人机飞行安全与法规课程资源：18个课时大纲、15个课时PPT、两个考核方案（期中考试方案、期末考试方案）、一套题库300考题（大纲+课件提供样品）；
	1
	套

	教练无人机
	1.轴数：≥8轴；2.对称电机轴距：≤1050mm；3.上升速度：≥6m/s；4.飞机展开尺寸：≥1400mm*≥1400mm*≥600mm；5.下降速度：≥4m/s；6.飞机折叠尺寸：≥450mm*≥390mm*≥570mm；7.可承受风速：≥12m/s；8.飞机净重：≤5kg；9.悬停时间 ：≥35min；10.飞行距离：≥15公；11.工作环境温度： -10℃~40℃；12.起飞重量：≥15kg；13.飞行速度：≥10m/s；14.俯仰角度 ：≥30°；15.载重 ：≥8k
	1
	架

	装调实训多功能一体无人飞行器套装
	1.机架尺寸：长高宽：290mm*295mm*450mm （±5mm）；2.桨叶尺寸：9045英寸（±5）3.空载续航时间≥15min，水平飞行速度≥4m/s;4.轴距：420mm（±5mm ）;5.上升速度≥3.3m/s，下降速度≥2.6m/s；6.遥控器信号最大有效距离≥1200m，抗风等级≥6级；7.组合模式：多型机（四轴、三轴、H轴）组合;
	17
	套

	无人机装调工具
	工具套装包括：工具箱、风枪、焊台、尖嘴钳、斜口钳、水口剪钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、内六角扳手、万用表、扎带、魔术贴、3M胶、镊子。
	21
	套

	装调工位
	1.颜色：白色；规格：≥1600mm（高）*≥800mm（宽）*≥1600mm（长）；厚度：≥1.2mm；2.配1把椅子, 尺寸: 总高≥800mm , 凳面≥450mm *≥490mm;3.椅背：采用聚丙烯+玻璃纤维材质，使用透气网布；4.座垫：高密度一次发泡成型定型棉，座面使用高透气纤维布料，座前圆弧延垂；5.椅子弓形脚架：采用壁厚≥2.0mm套管钢架。
	4
	套

	操作工位
	1.操作台尺寸: ≥ 2200mm*≥1200mm*≥740mm、厚度≥10mm;材质：钢木结构；2.配8把椅子, 尺寸: 总高≥800mm , 凳面≥450mm *≥490mm;3.椅背：采用聚丙烯+玻璃纤维材质，使用透气网布；4.座垫：高密度一次发泡成型定型棉，座面使用高透气纤维布料，座前圆弧延垂；5.椅子弓形脚架：采用壁厚≥2.0mm套管钢架。
	5
	套

	测绘无人机 
	1、起飞重量：≤1250 g；2、折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm；3、对角线轴距：≤445mm；4、最长飞行时间:≥49 分钟；5、最大可抗风速：≥12m/s；6、最大上升速度：≥10 m/s；7、最大下降速度：≥8 m/s；8、最大飞行海拔高度：≥6000 米；9、工作环境温度：工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C：10、全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器，下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行；11、最大水平飞行速度：≥18m/s；12、飞行器自检功能：具备飞行器自检功能；13、低电量自动返航：具备低电量自动返航功能；14、信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功能；15、相机类型：具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光；16、最小拍照间隔：≤0.5s；17、长焦相机像素：像素数不低于4800万；18、可见光相机变焦倍数：变焦倍数不低于112倍；19、稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）；20、航线功能：支持贴近摄影测量、航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；21、激光测距信息：支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标；22、实时远程控制：支持远程实时控制无人机飞行、云台拍照等；23、一键全景：支持一键全景功能；
	1
	架

	航拍无人机
	1、起飞重量≤725 克；2、尺寸：
折叠（不带桨）长≤215 毫米，宽≤105 毫米，高≤90 毫米、展开（不带桨）≤长≤270 毫米，宽≤330毫米，高 110≤毫米；3、最大上升速度≥10 米/秒；4、最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境≥21 米/秒；5、最大起飞海拔高度≥6000米；6、最长飞行时间≥45 分钟；7、最大续航里程≥32公里；8、最大抗风速度≥12 米/秒；9、工作环境温度：-10℃ 至 40℃；11、机载内存≥40GB；12、广角相机： CMOS≥1 英寸，有效像素 ≥5000 万；13、中长焦相机： CMOS≥1/1.3 英寸，有效像素 ≥4800 万；14、等效焦距≥24 mm；4、图片格式：JPEG/DNG（RAW）；15、感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器；16、实时图传质量：遥控器≥1080p/30fps；17、电池容量≥4200 毫安时；
	1
	架

	防爆柜
	1、尺寸：≥165*≥105*≥450mm（高*宽*深）；2、自带温控系统；3、漏电保护开关；联动排风扇；电源指示灯；声光报警器、烟雾报警器；4、定向刹车脚轮；活动板层；
	1
	个

	技能大赛设备
	1.机架布局为“X”型；机身轴距≥1290mm；2.机身材料：碳纤维+航空铝件；3.最大飞行时间≥ 25min；5、最大起飞重量＞ 18kg；6.工作环境温度：-10-42℃；7、最大上升速度＞ 4m/s；8、最大下降速度＞ 5m/s；9、最大平飞速度＞6 m/s；10、最大可承受风速＞8m/s；11、悬停精度：垂直±0.5m，水平±1m(GPS 状态)；12、最大俯仰角度不小于 30°；13.控制方式：遥控器控制、地面站控制、机载电脑控制；14、智能飞控系统整体采用塑料外壳设计，具有质量轻，减小磁干扰，增强飞控稳定性；15、智能飞行器控制器外观尺寸长≤85.5mm×宽≤42mm×高≤33mm；16、智能飞行器控制器重量≤91g；17、飞行模式支持定点模式、定高模式、姿态模式、自动模式；18、采用STM32F765主处理器，主频率≥168Mhz，搭配故障安全协处理器；19、GPS模块：模块支持GPS+北斗+SBAS或GPS+GLONASS+SBAS，内置电子罗盘，刷新速率≥25Hz，定位精度≤1m；20、电机规格型号：≥2306/1800KV；
	1
	套

	
	21、桨叶规格型号：≥51466；22、电调规格：≥50A；23、重量≤10.4g；24、智能飞控系统整体采用塑料外壳设计，具有质量轻，减小磁干扰，增强飞控稳定性；25、外观尺寸≤36mm×36mm；26、接收机协议：ELRS/CRSF/S.BUS/Frsky/Futabayfysky/TBs Crossfre/DSMX；27、采用STM32F405RGT6主处理器，28、主频率≥168Mhz搭配故障安全协处理器；29、遥控器通道：≥16通道；30、工作电压：6V-8.4V；31、工作电流：260-400mA；32、频段：915Mhz/2.4GHz；33、工作频道：≥48CH；34、尺寸：长≥35mm*宽≥24mm*≥高5mm；35、可视化设备尺寸：长≥200mm*宽≥120mm*高≥7.9mm；36、可视化设备内存：≥32G；37、可视化设备电池：≥6000mAh；38、可视化设备前置：≥500万像素、39、可视化设备后置：≥1300万像素；40、临时通信系统功率：≥8W；41、临时通信系统容量：≥5000mAh；42、临时通信系统尺寸：长≥69mm*宽≥55mm*高≥40mm；43、临时通信系统重量：≥155g；44、救援物资箱尺寸：长≥260mm*宽≥250mm*高≥400mm；45、救援物资箱重量：≥380g；46、救援物资箱载重：≥2kg；47、灯关辅助装置工作电压：≥12V；48、灯关辅助装置灯珠数量：≥120灯49、灯关辅助装置闪光模式：七色爆闪/单色常亮/间歇闪烁；50、一体化控制终端遥控距离：≥3400米；
	
	

	文化建设
	1.文化建设材料≥1公分PVC板喷UV、龙卡板、喷全轴；（需提供设计方案）2.无人机实训室（标识）：字体≥25cm；3.无人机行业应用及未来趋势介绍（无人机、植保无人机、电力巡检无人机、航拍无人机、警用无人机等）；4.无人机实训室管理制度（学生要在任课教师或实验教师带领下有秩序地进入室内，并在指定区域内活动，室内要保持肃静，严禁喧闹；5.无人机实验室安全防护制度（严格无人机实验室的各种安全防范措施。防火、防盗、防爆、防电、防毒等设施要齐全，并定期检修、更换，确保其正常、可靠、有效。6.无人机设备管理使用制度（遵守实验室管理规章，爱护无人机设备，故意和因违反操作规程而损坏实验室设备者，要照价赔偿（PVC）；7.四轴无人机与八轴无人机的结构（PVC）；8.无人机发展趋势（无人机的本质是使用先进的生产工具去发展生产力，是机械化、自动化和智能化发展的结果，也可看作是智慧体系中的一个重要的分支）（PVC）；9.室内文化设计与装饰。
	1
	套

	示教系统平台
	1、系统需为C/S架构设计；2、系统需基于标准IP协议，并使用通用以太网网络来传输音视频信号；3、整个系统理实一体化的设计，包括服务端、控制端和接收端三个部分，其中服务端和控制端需安装在移动实训推车主机上，接收端可以安装在安卓系统终端或Windows系统终端上；4、移动实训推车采用模块化设计，整体需包括实训示教主机、特写摄像机、多功能万向臂、把手、托板、箱体、移动电源、拾音器、移动底座以及万向轮；5、推车底盘需采用金属结构底座，具有重心平衡和较高承载能力的特点；需采用高强度防缠绕静音万向医疗轮，至少需要4组，并且每个轮子都需配备防滑刹车系统；6、移动实训推车需配备专业的多功能万向臂，其转臂可以折叠收缩，并且连接线缆隐藏在转臂内部，该万向臂可以水平360度旋转，两节转臂可垂直调节角度达到45度，同时可以多方位旋转调节，摄像机可以悬停在任意位置；7、万向臂支持安装高清摄像机，通过调整万向臂的角度，可以实现细节的移动拍摄；为了适应各种场景的需求，万向臂的水平展开尺寸应不小于1.1米，承重范围为0.5-2kg；8、推车立柱需采用高强度铝合金制造，并且具有内部中空设计，可实现走线的隐藏；为了适应不同场合的拍摄需求，推车的高度要求不低于1800mm，而箱体的尺寸应为420mm(L±5%)×400mm(W±5%)×420(H±5%)；9、移动实训推车需采用低电压设计，整车电压不超过19V，并且配备电源总开关，用户无需打开机柜，可以一键控制所有设备的开关。
	1
	套

	
	10、续航电量需在无线状态下至少满足四节课上课需求；具体配置要求如下：电池容量≥80AH，充放电接口≥2芯，防呆航插，显示屏≥1.8″显示电量，充电器：DC14.6V10A，标称电压：12V，最大充电电压：14.6+0.15V，放电终止电压：10.0±0.15V，最大充电电流：10A，最大放电电流：40A，充放电过程中电芯的环境温度：充电时：-20~45℃；放电时：-20~65℃；11、移动实训推车稳定性设计：移动电源充满电后，可持续使用10小时以上，特写摄像机、实训示教主机以及移动电源正常运行，没有出现示教画面中断、主机死机、主机黑屏、移动电源断电等现象；12、避免在实训教学中意外断电，要求有低电压报警，当移动电源电压低于设置好的数值时，会发出报警声，提示充电；13、摄像机组件需搭载一个具有4K分辨率的1/2.8英寸CMOS成像器，最大分辨率≥3840×2160，输出帧率≥30帧/秒。摄像机镜头≥12倍光学变焦，有效像素数≥828万，画幅16:9；镜头F1.6-2.8，f=3.9mm(广角端)至46.8mm(远端)；支持HDMI接口视频格式：3840×2160P 30/25;1080P 60/50/30/25/59.94/29.97;720P 60/50/59.94fps；支持PAL/NTSC制式切换，
	
	

	
	14、实训主机配置要求：采用全平面电容触控显示屏，搭载强大的计算能力处理器，内存容量≥2×4G，配备≥256G固态硬盘，支持WIFI6；15、系统实训推送功能：支持单个或6个以上客户端同步接收实训主机主输出画面；16、系统与终端交互：在有线或无线网络环境下，框选的接收端可实现画面强制投屏，延时小于300ms；17、画面分辨率与画质：支持3840×2160，向下可兼容2560×1440，1920×1080，1280×720等，画质级别可选；18、系统统监控与优化：实时监控CPU、内存使用情况，以及视频文件录制大小；19、网络摄像机清晰度自动切换：系统需具备网络摄像机自动切换清晰度功能，根据实际需求自动调整画面清晰度，满足不同场景需求；20、使用记录与保护：系统需具备使用记录功能，防止误删除通道信号源，确保教学资源得到有效保护；21、要求在示范教学中，只需点击一次“展示桌面”的按钮，即可切换到主控端电脑桌面；要求可以将电脑里的各类教学资源展示给各个小组的屏幕，同时还可以对重难点进行批注、板书等操作，整个过程要求可进行同步录制；22、要求只需点击“开始投屏”的按钮，就可以将实时的实训实操画面投放到每个接收端，接收端无需打开浏览器或进行任何形式的账号登录，以及其他相关的操作；

	
	

	
	23、需可以有选择地控制每个接收端是否接收实操画面，并在需要的时候停止特定接收端的画面传输；24、需支持多种画面布局方式，包括单画面、两画面、三画面、四画面、六画面、九画面、十六画面以及画中画等；25、系统需支持远程互动教学，可以通过虚拟信号输出示教画面，无需其他硬件设备即可接入到腾讯会议、钉钉等第三方视频会议系统中进行远程互动教学；26、系统需支持直播教学功能，至少可以推送4路RTMP或RTSP流，将直播流推送到流媒体服务器，实现在线直播教学；同时，该系统还需支持本地扫码观看，用户可以通过扫描二维码或直接访问本地流媒体地址进行观看；27、系统需支持实时批注示教画面，可以将批注内容与视频画面同步展示到所有接收端屏幕上，同时支持截图和录制形式的细节记录，且可选择不同颜色和粗细的笔，可擦除和清屏；28、系统可在主机桌面上采用触控形式进行实时批注、板书及录制，包括Word、PPT、PDF和音视频等文件；29、系统需支持手势滑动，可根据实训教学环节的需要自由组建和切换不同的教学场景；30、系统需支持自由布局功能，可以自由组合通道画面、文字、图片、远程桌面及摄像机画面，进行多层叠加；支持蓝绿背景抠像技术，实现多画面组合；31、系统需具备一键录制示教画面的功能，可以通过屏幕触控形式进行图像化预览，同时录制多通道信号源；32、系统需具有交互功能，支持本地录制视频实时回看；可以在主机屏幕上通过滑动等手势实现通道切换；系统还需具备高分辨率设置，最高可设置为4K；33、系统需支持单路和多路音频选择，提供监听功能，可以设置终端静音和音频降噪功；
	
	

	
	34、系统需提供多通道信号源和教学资源展示功能，允许用户自定义添加和删除通道，每个通道至少支持摄像头、采集卡、高拍仪、媒体文件、网络串流、网络摄像机、远程桌面等信号的接入；35、系统需支持二维码扫描输入，方便手机、平板等移动设备接入信号源，可通过移动设备查看和参与教学过程；36、系统需具备倒计时和计时器功能；37、系统需具有教学导图功能，能够将复杂的教学内容以图形化的方式呈现；38、系统需具有“聚光灯”功能，只需点击【聚光灯】按钮，即可将其添加至主输出画面；当需要取消聚光灯效果时，只需再次点击【聚光灯】按钮，即可瞬间消除主输出画面上的聚光灯效果；39、系统需具有叠加文字功能，只需点击【叠加文字】按钮，即可实现字幕、标签、时间与视频的实时叠加发布；字幕需可以选择不同的文字格式、大小、颜色以及显示位置，标签显示位置可调，时间文字的颜色、字体大小和位置均可自定义；需支持视频和文字叠加录制；40、系统需支持多种画面色彩调整和图像风格调整功能，包括色键抠像和阈值调节；41、系统需支持将示教画面输出至扩展屏；42、系统需具备一键截取示教画面功能，截图可保存为JPEG或PNG格式，支持实时回放一键截取教学内容；43、系统需具有集控功能，可实现对客户端电脑远程开机、关机及重启；
	
	

	物资架
	1、架体材质：≥2.5cm加厚方形钢管；2、承重板:≥1.6cm；3、层高：层高可调节；4、带防滑脚垫；5、架体尺寸：高≥145cm*宽≥120cm*深≥40cm；
	3
	个

	展台
	1.名称：飞行器展示台；材料：木板；产品颜色：白色；直径：≥60cm,高度：≥70cm；承受重量：≥15Kg
	6
	个

	无人机飞行检测平台
	1．无人机测试平台需具备高安全防护，整体架构材料为钣金亚光烤漆一体设计，支持至少三种机型的无人机测试，持续续航时间≥8H，满足无人机PID调试功能；2．底部构架材料需具备抗变形、抗老化的能力，无人机下落时有机械缓冲；3．外形尺寸：≥800*800*1200mm；4．快拆设计，可以实现多自由平台和无人机的快速拆装，5.全维度飞行测试，万向云台负重范围：≥5kg；6.无人机在测试平台内可完成起飞、降落、横滚、俯仰、偏航各个姿态的自由运动；7.支持输入、输出电压保护、过流保护、短路保护；8.支持无人机数量：≥1架；9.整体重量：≤30kg；10.最大倾斜角≥45°；
	2
	台

	无人机动力检测平台
	1.输出电压：DC6~24V;2.输出电流：DC 20 A MAX;3.输入功率：AC 220V 50-60HZ 5A;4.典型应用：2216电机配9寸螺旋桨1kg拉力;5.组装后设备尺寸≥370*≥370*≥450mm；6.精度：0.05%±0.05%FS；7.电流量程：0~50A；8.防护笼版本净重：≥12kg；9.环境温度量程；-40~+125C；10.测试电机尺寸:2205-2216系列
	1
	台

	无人机装调检测平台
	1．供电时间：≥30min；2.配套调参软件：≥1套；3.拆装时间：≤10min；4.整体重量：≤5kg；5.检修内容包括：电机检修、电调检修；6.供电输入电压：≤25v；7.支持无人机数量：≥1，；8、对称轴距：≥450mm；9、支持电机数量≤4；
	1
	台

	无人机充电系统
	1.尺寸：≥270 mm *≥200 mm *≥110mm；2.外界端口包括：AC输入接口，6S XH平衡口，XT90电池接口；3.控制方式：≥4个按键；4.交流输入：100-240V；5.充电功率：≥520W；放电功率：≥100W；6.充电电流：1.0A-20.0A；7.安全时间：1-720（需设置）分钟关闭；8.充电模式包括：精准充、快速充、存储模式、管家模式；9.工作温度：0℃-40℃；
	1
	台

	装调无人机电池
	1.插头类型：XT60；电池容量：≥5200mAh；额定电压：≥11V；放电倍率：≥45C；最大充电电流：≥10A；2.重量：≥360g：
	25
	块

	教练机 无人机电池
	1.持续放电电流：≥100A；瞬间放电电流：≥200A；支持充电电流：10-20A；2.重量：≥1800g；3.容量：≥16000mAH；4.电压：≥25.2V；
	4
	块

	垂起固定翼无人机
	1、飞机翼展≥2m；2、飞机长度≥1m；3、遥控距离≥8㎞；4、垂起悬停续航:≥10min分钟；5、平飞续航:≥1h;6、采用倾转式布局；7、GPS定位、一键返航、飞行高度、速度、距离等飞行数据可实时回传；
	1
	架
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附件3：
报价函
                        （以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高新校区（职教园区）无人机装调实训室设备采购项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，以询价函要求全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。
具体报价详见附件4



报 价 方：                             （全称、盖章）
法定代表人(或负责人)：                  （姓名、签字）
地  址：                             我
电  话：
日  期：____年_____月______日
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附件4：清单报价表
	产品名称
	数量
	单位
	单价
	合计

	教学资源
	3
	套
	
	

	教练无人机
	1
	架
	
	

	装调实训多功能一体无人飞行器套装
	17
	套
	
	

	无人机装调工具
	21
	套
	
	

	装调工位
	4
	套
	
	

	操作工位
	5
	套
	
	

	测绘无人机
	1
	架
	
	

	航拍无人机机
	1
	架
	
	

	防爆柜
	1
	个
	
	

	技能大赛设备
	1
	套
	
	

	文化建设
	1
	套
	
	

	示教系统平台
	1
	套
	
	

	物资架
	3
	个
	
	

	展台
	6
	个
	
	

	无人机飞行检测平台
	2
	台
	
	

	无人机动力检测平台
	1
	台
	
	

	无人机装调检测平台
	1
	台
	
	

	无人机充电系统
	1
	台
	
	

	装调无人机电池
	25
	块
	
	

	教练无人机电池
	4
	块
	
	

	垂起固定翼无人机
	1
	架
	
	

	合计：
	



备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。
报价单位：            （全称、盖章）
                           日期：   年   月    日

