四川省成都市财贸职业高级中学校
关于财贸职高新校区教室综合升级项目的
市场询价函
致厂家、供应商：
因我校财贸职高新校区教室综合升级项目需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价的参考。
一、财贸职高新校区教室综合升级项目
设备规格型号、数量：详见附件2
二、报价须知
1.报价资料的组成应按我校提供的清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保3年、售后服务等整体费用，以及配套125台一体机进行升级，满足正版化要求，不再另外计算搬运、拆除、配件等其它一切费用。
2.报价资料须提交以下内容：详见报价函（附件1）、清单报价表（附件2）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料1份，电子版1份）；
3.报价资料必须密封。
三、报价书提供时间及方式：
1.报价资料提交截止时间：2026年9月24日18:00前
2.报价资料递交方式：可通过邮寄或现场递交。
[bookmark: _GoBack]3.递交地址：成都市金牛区西安路枣子巷26号
4.联系人：李老师
联系方法：028-87735311

四川省成都市财贸职业高级中学校
2026年9月15日


附件1：
报价函
                        （以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高新校区教室综合升级项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，按照询价函要求的全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。
具体报价详见附件2


报 价 方：                             （全称、盖章）
法定代表人（或负责人）：                  （姓名、签字）
地  址：__________________________                             
电  话：__________________________
日  期：____年_____月______日



附件2：清单报价表
	编号
	设备名称
	主要性能指标（技术参数）
	单位
	数量
	单价
	品牌
	总价
	型号
	备注

	一、无感扩声系统

	1
	AI音频处理器
	1、采用国产 ARM 计算核心，整机嵌入式架构，嵌入式操作系统；具备人工智能音频处理技术，实现声音输入、净化、功放输出一体化；整机采用无风扇静音设计。
2、≥4 个麦克风平衡输入接口，支持 48V 幻象供电；≥2 组立体声线路输入，≥2 组模拟立体声线路输出；内置数字功放，整机功放总功率 ≥240W。
3、支持不少于2个以太网接口，支持路由和桥接模式转发，支持接入网络进行管控。方便教室内的教师机、录播主机等设备通过主机接入校园网，减少教室信息点部署。
4、前面板内嵌 ≥3 英寸触控屏，支持一键开启/关闭扩声系统、一键调节音量等级（低/中/高）、一键触发自动调音（根据声场自动配置参数）。
5、≥1 路 USB OTG 口（USB2.0），支持 UAC 音频输入/输出，可直连 PC 实现远程互动音频，避免电磁干扰声和电流声。
6、扩声能力：标准空间内任意 5 点平均声压级 ≥70dB(A)，声音可提升 ≥15dB；任意 5 点声压级差 ＜5dB；信噪比 ≥95dB；最大拾音距离 ≥12m，支持 1-4 支远距离麦克风叠加扩展。
7、防啸叫能力：本地扩声时，麦克风正对音箱 1 米以内（扩声音量 ≥65dB）系统不啸叫无尾音；传声增益 ≥15dB。
8、支持≥2个AI降噪模型，可一键开关降噪、调节降噪级别（调节级别≥15）；混响抑制支持自动/固定模式及1-10级强度调节；
9、 支持一键开启声场测试，并通过语音播报指导规范检测，根据检测结果自动语音播报声压级状态（过大/适中/过低），并形成可视化图文检测报告；支持一键开启麦克风及音箱检测，播放粉噪辅助，语音提示并自动播报检测结果，形成检测结果报告；
10、本地扩声、录播音频、远程互动音频采用独立通道处理，各自具备独立 AI 降噪和 AI 算法；扩声、录播、互动分模块独立配置（输入通道选择、算法选择、输出音量、静音）；本地扩声开启时，录播音频干净清晰，远程侧获得清晰语音，且本地无啸叫、无回声。
11、本地扩声输出（功放）、录播输出（线路输出）、远程互动输入/输出（USB/网络）三者应具备独立的音频处理通道，可分别启用/禁用AI降噪、AFC、AEC、EQ等算法。主机软件界面须提供清晰的音频矩阵路由图，图中需显示：4路MIC、2路线路输入、USB音频、网络音频可任意路由到功放输出、录播输出、互动输出。
12、支持本地和远程 Web 管理：通过浏览器登录主机，进行升级、开关扩声、音量控制、参数配置、一键恢复出厂设置；支持 Web 一键调音，自动配置音频参数。
	台
	116
	
	
	
	
	

	2
	拾音麦克风
	1、兼容嵌入式、吊装两种安装方式,
2、心形电容式麦克风,
3、阻抗：200Ω,
4、拾音角度： 135°
5、灵敏度：-36±3dB F=1KHZ S.P.L=lPa 0dB=1V/Pa,
6、信噪比：＞75db,
7、最大声压级：105dB f=1kHz， THD＜1%,
8、48V幻象供电
	支
	232
	
	
	
	
	

	3
	麦克风
	1、具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式，无缝融合使用；具备处理受干扰、易串频、音质差和维护管理困难的有效技术；具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能；具备2.4G、IR红外两种自动对频方式，无缝转换，适应任何恶劣环境使用；具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道；
使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预；
2、内置锂电1200mA，全智能充电管理，具备无线充电功能，连续工作时间8小时，零维护；要求集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机；要求集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能于一身；要求拾音器结构及功能特殊设计，防喷、防风噪，声音通透自然，没有喷麦的爆破音；要求握持舒适，按键间距合理；话筒解锁即可实现对频、通信等预处理工作，无需额外对频动作，按任意键激活即可使用无线充电，智能充电管理，电池充满自动停止充电，以保护电池，延长使用寿命。
3、包含一支手持麦和一支领夹麦。
	套
	116
	
	
	
	
	

	4
	音箱
	1、额定功率：60W
2、阻抗：8Ω
3、灵敏度：≥88dB±2%
4、频响：90Hz~20kHz
5、材质：高强度的ABS
6、喇叭规格：6.5"*1+1"*1
7、指向性：100°H×100°V
	对
	116
	
	
	
	
	

	二、多网融合系统

	5
	融合信息终端
	1、工业ABS工程塑料注塑成型外壳，一体化设计，壁挂式安装，采用安卓操作系统。
2、集成千兆交换机功能，具备≥6个RJ45网口，最大支持4组vlan划分。集成≥2*60W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，具备1路3.5mm音频线性输出。具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。具备2路RS232通信端口，具备4路USB通信接口，具备3路IO接口。具备2路HDMI高清输入接口，具备2路HDMI高清输出接口，其中1路预留为内置电脑HDMI高清输出接口。（需提供CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查）
3、集成14吋工业高清液晶触摸显示屏；集成IP对讲模块，支持IP呼叫、远程监听等功能。
4、集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入。
5、具备网络中控功能，支持电教设备及物联设备的本地或远程控制。支持本地或远程参数配置，支持自定义场景模式（可联动设置电源、音频、物联打开/关闭及延时等）。
6、集成物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入2路同品牌无线电子时钟。支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。
7、具备音视频硬解码能力，具备平台推送的音视频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，支持HTTP、RTSP、UDP、RTMP等主流流媒体协议，配合系统平台支持0-99级广播级别选择。支持智能终端在待机状态下接收服务器预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启和关闭显示设备，实现智能自动播放的功能。
8、具备音视频编码和推流能力，配合系统平台实现直播课堂功能。可将本地教室的摄像头画面、电脑画面、话筒和电脑声音等编码后直播到其他教室和互联网。学生可通过扫码进入线上课堂。
9、具备图文信息发布功能，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的图文内容进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化图文信息发布功能。
10、设备断网后进入本地控制模式，支持本地设备开关及物联设备本地化控制。
11、支持显示屏一键开关机设备、音量调节、环境控制。支持IC卡刷卡或插卡开机，支持二维码扫码开机。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。
12、支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件，支持版本信息查看，网络配置等功能。
	台
	116
	
	
	
	
	

	6
	电子时钟
	1、一体化外观设计，采用TFT LCD显示屏，显示分辨率为：2560*800，显示尺寸为：43cm*13cm。
2、具备1个千兆以太网口，支持POE/DC受电；具备一个USB接口。
3、支持通过NTP协议自动校准日期和时间，支持时区配置。
4、提供多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示。
5、配合系统平台可实现手动或定时息屏和亮屏、信息发布等功能。
6、具备考试倒计时功能，配合系统平台使时钟显示倒计时模式，包括：中考倒计时、高考倒计时、普通考试倒计时，支持设置模式开始时间和结束时间。
7、具备图文发布功能，智能时钟可定时/手动播放系统平台预设的图文任务，背景图片分辨率支持1280*800，支持设置轮播间隔和最多9页轮播。
8、具备1 TOPS NPU，内置人脸检测、人脸识别、AI人数统计等算法，协同云台摄像机及系统平台可实现无感考勤、人数统计等功能。
9、 支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件。
	台
	116
	
	
	
	
	

	7
	86型电源控制器
	1、标准触摸86型开关面板，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。
2、220VAC电源火线输入，触控按键功能可自定义设置。具备3路220VAC电源火线独立输出，零线外接。
3、面板可匹配1键/2键/3键三种风格，最多可配置3个按键为本地线路控制按键，也可以设置最多2个按键为关联按键。
4、授权用户通过系统平台或小程序远程监控每路电源输出的状态，可手动或定时对接入的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行智能策略通断电控制。
5、支持通过系统平台禁用本地按键模式，同时支持自主启用本地按键模式。
6、面板的按键有指示灯，可标识按键模式和控制状态，红色指示灯表示关闭（断电），蓝色指示灯表示打开（供电），无指示灯表示禁用本地按键模式。
	个
	440
	
	
	
	
	

	8
	远程485控制器
	1、一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型，标准1P导轨式安装方式。
2、支持DC12V外部供电；具备1路RS485接口，1个外置对频按键；内置2.4G无线通讯模块。
3、具备1个IR接口，支持红外收发功能。
4、支持同品牌2.4G物联通讯协议，可接入同品牌物联网关。
5、最大支持8路RS485有线设备控制。
	个
	124
	
	
	
	
	

	9
	断路器
	1、支持 RS485 控制。
2、带能耗统计功能。
3、220v63A+3 位标准导轨式安装。
4、漏电保护功能。
	个
	124
	
	
	
	
	

	10
	空调控制器
	1、工业ABS阻燃塑料注塑成型，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。
2、输入采用1路220V大功率防脱落插头，输出采用1路大功率咬合式接口，最大支持6000W负载。具备1路红外输出，可遥控所连接的空调设备。
3、内置温湿度传感器，配合系统平台可实时显示当前区域温湿度状态。内置能耗计量芯片，可实时检测所连接空调的能耗数据，通过系统平台可汇总空调能耗数据。
4、支持通过系统平台和小程序远程监控所连接空调的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点对组开关机及模式切换。可选配同品牌操作面板对空调进行本地控制。
5、支持自启动通电应急模式。
	个
	325
	
	
	
	
	

	11
	教学智能笔
	1、笔身配置按键，至少包括书写颜色切换、上下翻页、智能语音和扩音、书写颜色切换、无线鼠标功能。
2、支持多种人机交互功能，包括点击屏幕、语音控制。
3、具备语音识别和语义理解功能，支持用户口语控制功能，包括控制操作系统、应用软件；支持模糊语义理解（非固定口语指令模式）。
4、支持直接通过语音调用网络搜索引擎。
5、画笔键支持场景自适应功能，在白板状态下，支持颜色切换和橡皮擦功能，在其他状态下支持一键调用批注功能。
	个
	125
	
	
	
	
	

	12
	物联网关
	1、具备1个百兆以太网口、1路RS485通信接口、2路IO接口，支持POE/DC受电。
2、具备物联接入功能，支持接入最大30路2.4G无线物联模块，支持具备RS485通讯模块的接入。
3、支持系统平台及小程序远程控制，可对物联模块进行手动、定时集控管理。
4、支持通过系统平台调取教室监控画面，实现监控画面查看、教室巡课功能。
	个
	85
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。
报价单位：                 （全称、盖章）
                           日期：   年   月    日
1

