四川省成都市财贸职业高级中学校
财贸职高智慧后厨建设项目的市场询价函
致厂家、供应商：
因我校财贸职高智慧后厨建设项目（智慧食堂校园餐管理平台）采购需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价参考定价使用。
一、智慧食堂（校园餐管理平台）设备安装点位平面图：详见附件1
货物型号、数量：详见附件3
二、报价须知
1.报价资料的组成应按我校提供清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、安装调试费、云平台服务费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用；
2.报价资料须提交以下：详见报价函（附件2）、清单报价表（附件3）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料1份，电子版1份）；
3.报价资料必须密封。
三、报价书提供时间及方式：
1.报价资料提交截止时间：2026年9月28日18：00前
2.报价资料递交方式（可通过邮寄或现场递交）
3.递交地址：成都市金牛区西安路枣子巷26号
4.联系人：李老师
联系方法：028-87735311

四川省成都市财贸职业高级中学校
2026年9月23日


附件1：智慧食堂（校园餐管理平台）设备安装点位平面图
[image: 2f9e9c24-7496-4f53-873c-58365f5941b9]
[image: af97be7b-4fd2-4027-8811-355b86bc60ee]

（设备安装点位平面图：详见项目设计及现场勘测方案）




附件2：
报价函
（以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高智慧后厨建设项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，以询价函要求全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸安装调试费、云平台服务费、增值税费、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。
具体报价详见附件3


报 价 方：                             （全称、盖章）
报价金额：         元 大写                      元整
法定代表人(或负责人)：                  （姓名、签字）
地  址：
电  话：__________________________
[bookmark: _GoBack]日  期：____年_____月______日
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	附件3：清单报价表
智慧食堂校园餐管理平台建设清单（云平台）货物型号、数量：

	编号
	设备名称
	主要性能指标（技术参数）
	单位
	数量
	单价
	品牌
	总价
	型号
	备注

	1
	学校食堂食品安全管理云平台
	1.通过大数据可视化看板可对辖区范围内的校区数、单位数、就餐学生、总餐位数、单位总面积、视频接入校区数、供应商数进行巡查，同时针对食堂日常工作可制定量化考核标准，针对食堂日常工作，自动统计量化考核结果，监管人员可重点关注得分较低的食堂，快速定位食堂食品安全风险。
2.支持汇总近期采购商家排行；
3.支持汇总学校出入库情况、滚动显示近期采购价格；
4.支持通过球体、表格、旋转、格子动态展示今日应考勤、今日已考勤、今日请休假数据；支持以地图形式显示食堂点位信息，点击可查看食堂详情，包含：餐位数、联系电话、就餐面积，民族餐厅；支持汇总综合食安指数，包括：食材验收合格率、视频监控覆盖率、人员晨检合格率、卫生消毒完成率、食安数据采集率；支持以图表形式汇总采购出入库趋势；支持智能物联感知信息汇总，包括物联网设备在线、离线数量；
5.支持汇总今日采购单数、今日验收单数、今日入库单数、今日出库单数。
6.支持轮播展示本校从业人员信息，包括但不限于：健康证、姓名、职务、入职时间、证件有效期等
7.支持汇总滚动展示本校采购食材溯源信息，包括：物资分类、编码、物资名称、规格、品牌、采购量、供应商、采购时间。
8.食品智能留样：支持对接智能留样设备或通过留样业务应用，实现称重、拍照、打印标签、数据上传、台账管理等功能。
9.食品安全风险管控：支持根据采购人日管控、周排查、月调度和执法监督、预警管理等需求，设计格式化的监督检查任务，实现日常检查登记信息填报、根据日常检查记录自动生成一周检查记录，可在一张统计表上直观查看到各项检查内容、周一至周日的检查情况，便于管理，并根据需要可随时输出打印。
10.食品安全培训：支持日常培训记录登记上报，包含但不限于：培训单位、培训时间、培训人姓名、培训地点、参加培训人数、部门、培训主体、培训影像、培训资料等信息。
11.食品安全台账：根据采购人需求，建立食品留样、晨检、消毒、剩余食品处理、快检、添加剂、库房温湿度、餐厨垃圾处理等台账，支持移动端和电脑端录入，实现查询、统计、打印和数据导出等功能。
12.食品安全在线溯源
餐厅流通的所有食材，均通过平台进行采购，供应商发货时通过平台提交发货的规格、品牌、发货数量、生产日期、有效期截止、票证等关联食安凭证信息，系统支持一键采购溯源，索票索证查询；
13.晨检管理
支持自定义设置晨检计划，提前针对需要晨检的人员请休假情况进行标记，包含但不限于：病假、事假、调休等。支持晨检个人卫生、健康状态异常检测项和晨检问询项选择，并支持查看和导出晨检记录，针对晨检异常情况进行预警提醒。支持根据员工晨检情况，自动生成按月考勤记录，便于发放员工工资和统计正常出勤天数。（提供产品演示）
14.行为分析管理
可实时查看厨房监控视频和行为分析违规记录，支持统计违规总数和各项违规信息，包括违规行为标注图片、违规项、违规时间和违规地点；
15.自查管理
支持日常检查记录登记，检查项可通过后台配置，自动生成一周检查汇总记录，一周检查汇总包含但不限于：检查项目、检查内容、检查标准、周一至周日的检查结果，便于管理人员随时查看检查情况，检查结果支持打印和导出
16.人员管理
支持通过餐饮单位维护从业人员信息，进出门禁管理，包括姓名、性别、职位、学历、入职时间、健康证、证件有效期、刷脸图片等信息维护；支持人员健康证临期/过期预警，便于更新证件信息。
17.食品安全台账
可根据需求，建立食品留样、晨检、消毒、剩余食品处理、快检、添加剂、库房温湿度、餐厨垃圾处理等台账，支持移动端和电脑端录入，实现查询、统计、打印和数据导出等功能。
18.物资管理
支持自定义设置物资分类，分类支持多级，支持批量导入基础物资；支持单个添加物资；支持批量修改物资单位；支持快速修改物资所属分类；基础物资信息包含但不限于：物资名称、规格、品牌、单位、所属分类、物资编码、临期预警天数、库存预警天数、保质期、市场询价、图片等；物资支持启用和停用；
19.成品管理
支持自定义设置加工成品分类，支持批量导入加工成品；支持单个加工成品；加工成品信息包含但不限于：成品名称、成品分类、规格、单位、临期预警天数、库存预警天数、保质期、图片等；成品支持启用和停用；
20.供应商管理
支持供应商入围管理，可通过后台登记入围供应商，供应商也可通过小程序端入库进行在线注册申请，在后台进行审核通过后分配相应的账户，待入围设置后可正常使用供货，支持供应商针对已入围未定价的商品申请定价，学校可通过导入的市场询价和供应商的定价进行比对，确定最终供应价；
21.物资条件管理
支持学校针对物资进行上下架、调价设置，可单个调价、可批量调价、可导入调价，每一次调价自动生成调价记录和调价走势便于查看记录调价记录；支持物资调价执行周期设置，所有出入库物资严格按照执行周期执行；支持物资批量下架；支持物资调价审核，自定义审核流程；支持物资超期未调价预警，可根据状态：未定价、正常供货、超期未调价等多种状态维护物资价格，支持按询价折扣批量导入调价，导入时可设置发价规则、特殊单位发价规则和固定物资价格，调价导入成功后根据供应商的折扣率，自动生成采购价和供应价；（提供产品演示）
22.物资采购管理
支持餐厅上报采购计划、指定供应商、自定义审核流程流转到对应的审核人处进行审核（如：餐厅经理审核、采购审核、后勤饮食中心三级审核机制），审核通过后生成计划汇总，计划汇总包含但不限于：计划收货时间、供应商、物资分类、物资名称、规格、品牌、合计需求量、各单位食堂的需求量明细；支持汇总计划发布后生成物资采购订单自动流转到供应商处，可查看订单发货和接单情况，支持汇总支持上报采购计划时针对单个物资进行备注；支持上报计划时保存草稿，下次可通过草稿快速提交计划；
23订单发货管理
支持供应商在线确认订单、发货；支持单个订单确认和批量确认；支持同一个物资多批次发货，供应商收到餐厅订单后，需根据订单上的物资上传相关检测报告及食安票证上传证照后方可通过系统进行配货、发货操作；支持发货时自定义输入发货的规格、品牌、发货数量、生产日期、有效期截止、票证等信息，便于学校收货时验收相应的票证；支持已发货订单查看收货情况，打印送货单；（提供产品演示）
24.物资验收管理
支持物资收货时针对生鲜类食材进行直入直出，需要放库存的物资进行验收入库，入库后自动生成相应的入库记录；支持同一个订单验收多次，每验收一次生成一个入库单；支持验收入库时查看商家发货信息，包含发货批次、生产日期、有效期截止、发货数量、发货票证；支持发货时针对单个物资进行待补货、未配送、拒收、验收完成的设置，便于收货；（提供产品演示）
25.统一采购管理
支持采购站统一采买物资，存放在采供站的一级库房中再通过物资申领发放给下属的单位食堂，食堂申领并收货后自动存放物资到自己的二级库房，可通过配置自动申领出库或申领后存入库房，满足不同的出库需求；
26.临时补单管理
支持临时补单入库功能，补单的审核流程可自定义设置；补单审核通过后生成补单入库记录，便于对账；
27.库存与盘点管理
支持库存查询，包括库存汇总和库存详情查看，支持库存盘点，针对库存物资盘点后自动生成盘点记录，盘点详情中包含但不限于：物资分类、物资名称、规格、品牌、入库时间、批次、单位、盘点前数量、盘点前金额、盘点后数量、盘点后金额、损益数量、损益金额、价格、盘点凭证等；
28.物资出库与挑拨管理
支持物资出库申请，自定义设置出库审核流程，业务自动流转审核，审核通过后出库成功，自动生成出库记录和出库明细；支持物资调拨申请，自定义设置调拨审核流程，业务自动流转审核，审核通过后调拨出库，申请单位再确认调拨收货；
29.物资退换货管理
支持在线物资退换处理，自定义设置退换货审核流程，业务自动流转审核；
30.物资询价管理
支持学校发起询价，供应商在线报价，学校根据供应商的报价和市场询价比对分析，最终设定周期内的供应价。
31.要求支持基于国产化操作系统、国产化数据库部署。
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	AI视频网关
	1.支持区域人数统计、未穿工作服识别、吸烟识别、打电话识别、未戴厨师帽识别、老鼠识别、未戴口罩识别、垃圾桶满溢识别、地面垃圾识别、生熟砧板混用识别、人员赤膊识别；
2.支持通过onvif协议、GB/T28181协议、RTSP协议接入视频监控图像进行AI识别分析；
3.支持无需下载控件可进行视频预览、告警实时查等；
4.支持通过互联网穿透技术，远程访问设备实现视频通道添加、算法配置、平台地址配置等功能；（提供产品彩页或技术规格说明书）
5.支持上传工作服图片，用于工作服算法模型分析；
6.支持自动抓取视频监控图像中的人员服装特征图片，用于工作服算法模型分析；（提供产品彩页或技术规格说明书）
7.支持一路图像同时开启≥4个明厨亮灶分析算法；
8.支持实时并发分析≥8路视频监控摄像机；（提供产品彩页或技术规格说明书）
9.支持根据不同的 AI 分析报警规则，配置指定的联动音频文件，并能设置播报次数和连续触发间隔时间。
10.支持人脸库管理维护，提供人脸比对功能，包括1:1人脸比对、1:N人脸比对应用；（提供产品彩页或技术规格说明书）
11.支持在设备上添加IP喇叭，通过IP喇叭实现视频分析预警播报；（提供产品彩页或技术规格说明书）
12.实时监测 CPU 使用率、CPU温度、电路板温度、系统RAM使用情况等信息;
13.支持扩展视频国标协议推流功能、视频存储功能；
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	网络机房/每层楼各壹台

	3
	智能晨检一体机
	1.操作系统：采用开源或国产化操作系统
2.算力：≥1.5T；
3.存储：≥32G；
4.屏幕：≥15.6寸，多点触控显示屏；
5.材质：金属；
6.消毒方式：自动感应喷雾；（提供产品现场演示）
7.工作温度：-10~50℃；
8.测温功能：有效测温距离≥50CM,测温精度≥±0.2℃，测温摄像头支持：≥15°上下调节（方便不同身高人群晨检）
9.人脸识别：支持离线人脸识别，识别率≥99%，识别时间≤1秒，人脸识别摄像头支持≥15°上下调节（方便不同身高人群晨检）
10.手部检测仓：高度：≥10cm,深度:≥15cm：宽度：≥25cm；
11.硬件接口：有线网络接口：≥1个，USB接口：≥2个；
12.支持设备端支持添加、编辑、删除从业人员信息，并能通过设备自带摄像头采集从业人员人脸照片、健康证图片、身份证图片；（提供产品现场演示）
13.支持将从业人员基本信息同步到后台管理系统，并能从后台管理系统同步从业人员基本信息到设备。
14.支持晨检引导语音提醒，晨检人员可通过语音引导完成晨检业务；
15.支持抓拍并展示路人的人脸图片和人员测温信息，并显示≥4个最新测温记录。（提供产品现场演示）
16.支持自动分析从业人员当日是否进行过健康检查，若已经进行过健康检查，则展示当日最新一次检查记录，并提示是否继续检查，若当日没有检查记录，自动进行健康检查流程。
17.支持手部的戴戒指、涂指甲油、贴创可贴、明显伤口、明显异物等检查，并进行异常提示。
18.支持选择人员健康状态上报，包括：腹泻、呕吐、湿疹、健康等选项上报。
19.今日晨检统计：支持查询今日待晨检人员信息、已完成晨检人员信息；
20.历史记录查询：支持按日期查询人员每天的检查情况，包括人员名称、检查时间、手部检查情况、健康上报结果、人员体温、检查结果信息等。
21.互联网远程维护：支持通过互联网远程登录设备，进行系统配置、维护管理。（提供产品现场演示）
22.支持单机离线使用和平台联网使用，支持与第三方管理系统对接。
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	一楼员工入口处更衣室通道

	4
	智能留样柜
	1.柜体采用不锈钢材质，每个留样格舱体内部留样透明可见；
2.留样舱体≥12个，每个舱体独立门锁控制;
3.主控系统显示分辨率：≥1920*1080P;
4.主控系统屏幕：≥10寸，支持多点触控；
5.控温方式：风冷；
6.支持样品称重、拍照、标签打印功能；
7.支持人脸识别，支持双人脸组合验证登录功能，在人脸库的多个人脸中，同时满足两个人脸验证通过时，才能登录系统进行样品留样和取样操作。
8.支持展示设备在线状态、当前留样柜温度、日期时间、已留样数量、待留样数量、待取样数量等信息；
9.支持留样人员进行留样完成确认操作，经过确认的柜门自动进入留样锁定和倒计时状态；
10.支持本地添加食谱信息进行留样和通过管理后台同步食谱信息进行留样，支持选择留样的舱体、留样食品加工人；
11.支持食谱单个选择留样和批量选择留样，支持自动控制锁定食品留样时间，留样时间未到非超级管理员用户不能开启留样舱体；
12.支持本地查询食品留样记录和取样记录；
13.支持留样预警提醒，根据食谱进行分析，到时间未进行留样，提醒用户进行留样，对应餐次未留样，自动生产预警记录；
14.支持将食品留样记录、预警记录实时同步食堂食品安全智能化管理系统；
15.支持扩展留样菜品识别功能，自动识别菜品类型和菜品名称；
16.支持应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门。
	台
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	一二楼留样区域
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	食安检测一体机
	1.支持检测农药残留、食品理化指标及采用理化方法进行检测的食品非法添加物等；
2.支持胶体金卡读取功能，自动定性及定量地进行胶体金法的农残、兽残、非法添加物等的检测；
3.支持ATP荧光检测功能，对餐具的表面洁净度进行快速检测；
4.支持注水肉检测功能，对肉类的水分含量进行检测；
5.支持酶抑制法农药残留检测功能，可快速检测蔬菜、水果中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量；
6.农药残留检测专用通道≥8通道，理化项目检测通道≥8通道；
7.支持检测项目管理功能，通过U盘、网络或扫描试剂包装盒上的二维码，均可添加或删除检测项目，最大项目可添加1000项以上；
8.支持保存、打印、上传检测数据，具有USB、wifi、4G及RJ45等传输接口，还将数据通过网络上传到服务器平台；
9.设备自带操作系统，多点触摸屏。内置操作使用指南、操作视频和操作提示，方便使用者快速掌握仪器的使用方法；
10.仪器与软件平台连接后，软件平台可向仪器下达检测任务，通知公告等信息。
11.光度检测模块性能要求：透射比示值误差：≤±2%，稳定性：≤±0.1%/10min，重复性：≤0.5%，吸光度示值差异≤0.05；
12.免疫层析法模块性能要求：定性识别成功率大于99%。
13.ATP荧光检测模块性能要求：示值误差：≤±10%，重复性≤5%。
14.注水肉检测模块性能要求：示值误差：≤2.0%；重复性：≤ 0.5%。
15.仪器电源续航要求：仪器内部自带电池，电池使用时间不少于5小时，仪器自带充电器充满电时间不大于5小时。
16.安全指标要求：绝缘电阻≥20MΩ，绝缘强度≥1500V/1min，泄漏电流≤5mA。
17.体积和重量：不大于（480*350*250）mm±20%，重量不大于10kg。
	台
	1
	
	
	
	
	食堂餐厅
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	阳光公示查询终端
	1、屏幕尺寸：55英寸，3840 x 2160P分辨率，LED背光；
2、CPU：ARM A55 八核；
3、内存：（RAM+ROM)4GB+32GB;
4、内核版本：Android12;
5、USB接口：2路外置USB2.0，2路端子USB；
6、网络接入：1路标准RJ45有线以太网口（支持有线连接统一管理）、1路无线2.4G Wi-Fi（支持无线连接统一管理）；
7、音频输出：音频1路标准3.5MM功放;
8、HDMI输入：1路标准HDMI，具备视频接口；
9、支持windows7/windows10 服务器控制,最大支持10万台设备统一管理控制；
	台
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	食堂餐厅一楼立柱
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	食堂智能化展示终端
	1.像素点间距:≤1.86mm
2.像素密度：288906点/平米
3.模组尺寸≥320mm×160mm。
4.模组分辨率： 172*86
5.平整度≤0.05mm。
6.亮度≥800cd/㎡,0-100%任意可调
7.对比度：≥8000:1。
8.拍照等级：≥10bits。
9.画面延时：≤1ms。
10.可视距离：最佳可视距离1m-30m。
11.电流增益调节级别≥8位。
12.显示模式调节：具有显示模式调节功能。
13.使用寿命：≥200000h。
14.拉力测试：可承受≥5000N拉力。
15.压力测试：可承受≥45000N拉力。
16.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护
17.相对错位值：箱体间/模组间的相对错位值≤0.1mm。
18.产品拼缝与间隙：箱体间/模组间拼缝与间隙≤0.1mm。
19.采用弹针设计，采用三轴(X，Y,Z)调节 机构,可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节
20.像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点。
21.平均无故障测试：平均无故障使用时间≥200000h。
22.功耗：共阳产品：峰值：≤450W/㎡，平均：≤140W/㎡。
23.对地漏电流：显示模组可承受T=60S，1500V（交流有效值）。
24.图像旋转功能：可实现对底图或信源画面进行中心旋转，适用于特殊场景或异性屏幕拼接； 
25.多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。
26.任意分辨率点对点：支持任意非标准分辨率自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示。
27.智能信源：屏体可以支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持自动检索、切换信号源、无需手动切换信源。
28.模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb； 
29.刷新率≥3840Hz，高刷新， 
30.可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥160°。
31.波长与亮度误差：LED的各色光的波长误差在±2.5nm之内，LED的各色光的亮度误差在10%之内。
32.要求多层电路板沉金，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。
33.语音控制：屏体可以支持语音指令识别，可通过语音实现亮度调节、色温切换、场景切换、系统信息查看； 
34.为了保证LED显示屏在恶劣的环境条件下能够正常使用，LED显示屏产品通过以下试验：高温存储测试、低温存储测试、低温启动测试、高温高湿工作测试、低温启动测试、低温工作测试、在5%-95%的湿度环境下正常工作；（提供检测报告）
35. 投标产品具有：绝缘电阻试验、耐压试验、漏电流试验、接地电阻测试、着火危险试验(UL94标准)、温升测试、传导与辐射干扰测试、抗干扰试验、静电放电抗扰度测试、冲击测试、机械强度测试、接触电流测试、电气间隙测试、爬电距离测试、跌落测试；
36.1-35项需提供国家权威检测机构出具的具有CNAS标志的检测报告并加盖制造商鲜章
38.显示屏制造商具备补偿显示装置的亮度与色度的方法，提供相关技术证明文件、网站查询截图和链接。
39.为保证大屏整体拼接显示效果，所供显示屏厂家具备边缘亮暗线调整技术，提供国家级证书复印件并加盖公章。
40.具备显示面板在不增加走线的情况下，减少扫描次数，降低显示面板的功耗的技术。提供相关证明文件、网站查询截图和链接。
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	一楼服务中心隔壁墙面
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	阳光公示播放器
	1.CPU:4核 64位 主频1.8GHz
2.NPU:0.8 TOPS
3.操作系统：Android 11
4.存储：4GB+32GB
5.解码分辨率：支持1080P，支持4K 60fps H.265/H.264视频解码1.集中远程控制：支持远程监控播放器在线状态，并实现播放内容的集中控制与分发；
2.多样的播放模式：支持自由更换播放模板，随意组合内容，多画面多模板内容展示，支持循环、定时等多种播放模式；
3.多源数据呈现：支持直播视频、点播视频、食安溯源数据、食安咨询公告、图片资料、溯源数据定制化展示内容播放；
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	一二楼各一台食堂餐厅
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	交换机
	1.提供8个10/100/1000Mbps电口；
2.支持端口状态／流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等；
3.支持EWEB/APP/MACC远程管理
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	机房
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	安装服务
	1.组建网络、完成各设备和平台安装、连接、调试；
2.使用优质线材、管材、辅材，包括HDMI线、音频线、千兆网线、水晶头及护套、电源线、电源插座、多功能电源插座、各类PVC线槽等安装相关设备设施；
3.通过平台、设备及相关配件设施安装调试，保证整套系统的正常运行。
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	11
	摄像头
	据实配置
	台
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备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。
报价单位：            （全称、盖章）
                           日期：   年   月   日
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