四川省成都市财贸职业高级中学校
关于财贸职高新校区标准化考场视频巡考项目的
市场询价函
致厂家、供应商：
因我校财贸职高新校区标准化考场视频巡考项目需要，为充分了解相关设备市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价的参考。
一、财贸职高新校区标准化考场视频巡考项目
设备规格型号、数量：详见附件2
二、报价须知
1.报价资料的组成应按我校提供的清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用；
2.报价资料须提交以下内容：详见报价函（附件1）、清单报价表（附件2）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料1份，电子版1份）；
3.报价资料必须密封。
三、报价书提供时间及方式：
1.报价资料提交截止时间：2026年9月10日18:00前
2.报价资料递交方式：可通过邮寄或现场递交。
3.递交地址：成都市金牛区利民路1957号
4.联系人：李老师
联系方法：028-87735311

四川省成都市财贸职业高级中学校
2026年9月4日


附件1：
报价函
                        （以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高新校区标准化考场视频巡考项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关设备报价，按照询价函要求的全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含设备费用、运输费、装卸费、增值税费、培训、质保、售后服务等与项目有关的一切费用。
具体报价详见附件2


报 价 方：                             （全称、盖章）
法定代表人（或负责人）：                  （姓名、签字）
地  址：__________________________                             
电  话：__________________________
日  期：____年_____月______日



附件2：清单报价表
	编号
	设备名称
	主要性能指标（技术参数）
	单位
	数量
	单价
	品牌
	总价
	型号
	备注

	1
	高清SIP转发管理三合一平台
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2.采用基于B/S架构的管理模式；
3.视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种，转发需支持PS、TS流封装；
4.支持系统基本参数设置，如是否跨级管理、上级SIP参数、本级SIP参数、转发参数、端口等设置；
5.采用国产统信服务器操作系统UnionTech OS Server 20-1050a；采用国产CPU芯片、通过统信软件产品互认证明，满足功能及兼容性测试要求，适应统信操作系统；
6.支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP、TCP/IP、DHCP、PPPOE等网络协议；
7.支持外接USB设备，支持≥2个RJ-45千兆以太网口；
8.产品性能：CPU处理器性能相当于Intel四核主频2.8GHz及以上，内存≥16GDDR4；
9.所投产品符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法、符合GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求；
10.支持向国家教育考试综合管理平台提供数据接口，需包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口；
11.支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等；  
12.设备具备多张网卡，根据不同的网络环境可选择单线路或多线路的接入方式，支持网络链路聚合功能；
13.支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD标签、在线状态等信息；
	台
	1
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	2
	音视频巡查指挥终端
	1.一体化结构，内置 1080p 高清视频采集终端；
2.会议速率支持 128Kbps—8Mbps；
3.支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准；
4.支持 H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4 等视频编解码协议；
5.支持 G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果；
6.内置高清 PTZ 采集终端，支持 12 倍光学变焦，支持≥72°水平广角视野，水平转动角度≥±100°、垂直≥±30°；
7.支持 1080p60 高清视频解码、支持 1080p30 高清视频编码，并向下兼容 4CIF、CIF 标清图像格式；
8.支持动态图像双流和 PC 图像双流两种功能，在保证主流视频 1080p30fps 前提下，第二路视频流≥ 1080p30fps；
9.终端注册平台后，可实时获取当前已建的会议室列表及状态，可以直接选择需要参加的虚拟会议室参加入会；终端可通过云端模板创建会议，支持修改、保存成定制模板。同时通过网络传输，可实现视频会议室视频会议功能；
10.终端自带电源开关按键，需一键打开或关闭终端电源；具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行；
	台
	1
	
	
	
	
	

	3
	网络流媒体存储平台
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2.≥64路网络视频接入，网络性能1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发；
3.支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持16T；
4.支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机；
5.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议；
6.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式；
7.磁盘阵列功能：支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10，支持一键创建Raid5阵列功能。Raid工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，控制Raid同步速度，默认自适应模式；
8.通道标签设置功能：可通过WEB客户端批量设置所有通道的OSD标签位置， 可区分有/无添加设备和己添加设备的在线状态，无设备通道无法编辑修改，OSD标签最多可添加64个字符；
9.多屏输出功能：支持VGA/HDMI同时解码输出，并支持VGA转CVBS解码输出；支持主辅屏，其中HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，可设置HDMI1/VGAl、HDMI2/VGA2、HDMI3、 HDMI4接口四异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置36/32/25/16/9/8/6/4/2/l分屏。支持172个分屏预览，可自定义画面分屏。
	台
	4
	
	
	
	
	

	4
	标考高清电视墙管理平台
	1. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）技术规范；
2.嵌入式平台设计，具备实施操作系统（本身具备抗病毒和抗攻击能力）；
3. 支持H.265、H.264、MPEG4等格式的视频解码，支持MPEG LayerⅡ、G711a、G711u、AAC格式的音频解码，支持Program Stream（系统流）和Transition Stream（传输流）封装格式的视频流解码；
4.支持不少于2路HDMI（或者DVI、VGA）视频输入接口；支持≥12 路高清数字视频接口输出，支持1080p、4K 解码输出；
5. 支持板卡热插拔，HDMI、DVI、VGA等多种接口类型板卡；
6. 支持大屏拼接，开窗和漫游功能，单屏和融合窗口都支持1/4/9/16画面分割显示，单块板卡支持≥32个窗口；
7. 保证解码效果，拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms，视频上墙延时小于92ms；
8. 支持在单屏/拼接屏上显示文字，文字字体、颜色、字符间距、背景色和速度可调节；
9.设备支持开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，单通道支持不少于36个图层叠加，支持多预案（不少于30个）定时轮巡，轮巡时间间隔、轮巡预案选择可配置；
10.支持电视墙的拼接功能，多块输出板卡进行拼接，满配最大支持60个屏幕拼接，且拼接屏各物理单元屏之间显示时差小于5ms；
11.支持调用主码流、辅码流、三码流解码，远程录像文件的解码上墙，并支持选择实时/流畅的解码策略；
12.支持不少于4个千兆带宽网络接口，具有多网口绑定功能，并支持容错网络模式、多网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式；
13.支持解码透雾功能设置以及支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙。
14.支持4路视频输入接口，支持6路VGA/DVI/HDMI，每路输出支持1/4/9/16画面分割显示；每路解码能力： 16路D1或9路720p或4路1080p；
	台
	1
	
	
	
	
	

	5
	电视管理软件
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2.支持电视墙管理平台控制巡查图像以及设置巡查图像轮巡显示和编码通道上墙显示；
3.分屏模式：支持电视墙管理平台分屏模式包括1分屏、4分屏、9分屏、16分屏；
4.画面轮巡：支持电视墙服务器设置多种自定义的巡查轮巡；支持电视墙管理平台多种自定义的巡查轮巡设置；
5.轮巡模式：独立轮巡和组合轮巡，同步轮巡和异步轮巡，定点轮巡和定长轮巡；
6.方案控制：支持控制电视墙服务器拉取图像和载入与保存方案等功能，可支持多种不同方案；支持电视墙管理平台拉取不同巡查图像，并设置巡查轮巡、屏幕融合、屏幕分割模式方案的功能；
7.云台控制：可支持巡查云台设置方向、焦距、步长、自动旋转、左右边界以及预置点等功能；
8.大屏融合：支持控制电视墙管理平台可进行屏幕随意排列融合大屏；
9.报警功能：具有视频丢失检测报警，系统自诊断功能和网络中断报警，电视墙主机可以接收到平台发出的各种报警信息，进行上墙以及弹窗提示；支持报警联动；
10.自由模式：支持控制电视墙管理平台设置屏幕自由组合模式，可以对单个屏幕自由开窗、放缩、漫游功能；
11.一对一模式：支持控制器电视墙管理平台一键启用屏幕映射功能，可以把多个屏幕映射到窗口进行上墙控制，此模式下窗口为全屏显示；
12.加载列表：通过辅助工具生成历史数据，对此数据可以进行手动导入；
13.搜索功能：对历史刷新以及导入的列表可以进行模糊搜索、精确定位；
14.订制列表：支持手动自定义巡查列表，启用该列表可以进行获取轮巡上墙操作；
15.视频预览功能：通过双击列表通道进行单路视频预览功能。
	套
	1
	
	
	
	
	

	6
	标考红外高清半球摄像机
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2.采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3.可输出≥200万（1920×1080）@25fps；
4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；
5.支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率；
6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7.支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出；
8.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
9.支持报警2进2出，音频1进1出，支持≥256 GB Micro SD卡；
10.支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能；
11.支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送； 
12.支持宽动态，宽动态能力≥130；
	台
	158
	
	
	
	
	

	7
	标考红外高清枪机摄像机
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2.采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
3.可输出≥200万（1920×1080）@25fps；
4.支持H.265编码，压缩比高，超低码流；
5.最大红外监控距离≥50米；
6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7.支持PS系统流和TS传输流的封装；
8.支持报警2进2出，音频1进1出，≥256G SD卡；
9.支持在DC（12±25%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电；
10.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；
11.当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦；
	台
	58 
	
	
	
	
	

	8
	标考红外高清摄像机（球机）
	1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2.支持≥20倍光学变倍，16倍数字变倍；
3.采用≥200万像素1/2.8英寸CMOS传感器；
4.支持星光级低照度，彩色：≤0.005Lux@F1.6，黑白：≤0.0005Lux@F1.6 
5.支持H.265编码，实现超低码流传输；
6.在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面；
7.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区； 
8.因各种原因导致与网络连接断开，当与网络恢复连接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动重新建立连接；
9.支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护；
10.静音设计，1米距离外，设备正常运行小于40分贝；
11.可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可配置进入、离开人数报警阈值，并可在监视画面上显示当前统计人数，并联动抓图、录像；
12.最低照度：彩色≤0.0031x，能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块，黑白≤0.00011x能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块
	台
	2 
	
	
	
	
	

	9
	POE交换机1
	网管型交换机，24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口 + 4 个 1000Mbps 上联 SFP 光口，其中 24 个口支持 PoE/PoE + 供电，整机最大 PoE 输出功率 370W。交换容量 336Gbps，包转发率 92Mpps，金属外壳，6kV 防雷，机架式交换机。支持 VLAN 划分、自动防环路、自动防私接、自动防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持 EWEB/APP/MACC 远程管理。
	台
	12 
	
	
	
	
	

	10
	拼接显示器
	1.尺寸≥46寸，亮度≥450cd/m²，对比度≥4000:1，分辨率≥1920*1080，响应时间≥8ms。
2.采用直下式LED背光，支持智能背光控制，支持根据图像调节局部背光源的亮度。
3.支持智能漏光消除，液晶拼接显示单元漏光≤0.005cd/m² ，屏幕无明显漏光现象。
4.具有LED工作及故障状态指示灯。LED工作及故障状态指示灯的显示功能包括红、绿、黄三色指示，红色待机，绿色正常，黄色为异常指示。
5.液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在2000K至12000K之间调节。
6.内置MPEG、JPEG和ReaIMedia解码器，支持播放移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。
7.支持用户选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；定制开机LOGO，用户可以任意定制而无需升级软件。
8.液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件一体成型，显示屏具备完整后壳，无任何裸露在外的电路线，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸。
9.液晶拼接显示单元连续运行 24小时，在环温25℃时，液晶表面中心温度≤40℃，边缘测试点与中心温差 ≤10℃。
10.设备提供检测报告和3C认证证书以及节能认证证书。
	块
	12 
	
	
	
	
	

	11
	落地支架
	46寸3X4模块化机柜支架主要参数：
1.主材：机柜承重骨架采用2.5mm厚冷轧钢板，其余采用1.0mm冷轧钢板；
2.拼接单元全采用模块后维护安装结构；
3.机柜左右及顶面采用封板结构；底座正面带对开门；各底座内部各设托盘1层用于放置设备；
4.机柜与拼接屏侧面需预留2mm安全间隙；
5.每列拼接单元预留1个10A5孔插座；
6.设计4条钢性可伸缩0.6-1.50m固定拉杆；
	套
	1 
	
	
	
	
	

	12
	监控硬盘
	接口：SATA；缓存≥256MB，存储容量：≥8T；转速≥7200转。
	块
	32 
	
	
	
	
	

	13
	汇聚交换机
	交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。摄像头待机：200W H265:400 400W H265:200
	台
	1 
	
	
	
	
	

	14
	TF卡
	1.内存：128G；
2.TLC存储介质。
	张
	218
	
	
	
	
	

	15
	监控防水盒
	监控电源 / 接线防水盒，工程 ABS 塑料 IP66
200*120*80mm
	个
	218
	
	
	
	
	

	16
	摄像机支架
	铝合金材质，壁装，内置藏线仓，米字孔位
	套
	218
	
	
	
	
	

	17
	监控摄像机电源
	输入 AC100‑240V，输出 DC12V/2A；多重保护（过压、过流、短路、过热）；阻燃外壳，DC5.5 插头，监控摄像机专用
	套
	218
	
	
	
	
	

	18
	网线
	1.网线类型：六类网线；
2.导体材质：无氧铜，含铜量≥99.95%；导体直径：0.53±0.005mm,24AWG；
3.绝缘材质：聚乙烯（HDPE）；护套材质：聚氯乙烯（PVC）。
	米
	16350 
	
	
	
	
	

	19
	电源线
	1.RVV电缆，2*1.5mm²，无氧铜；
	米
	16350
	
	
	
	
	

	20
	光缆
	中心束管式室外 4 芯单模，G.652.D
	米
	1300
	
	
	
	
	

	21
	光模块
	光模块千兆1.25G单模双纤光纤模块
	个
	10 
	
	
	
	
	

	22
	光纤收发器
	单模单纤千兆收发器
	对
	4 
	
	
	
	
	

	23
	pvc管
	20阻燃PVC管
	米
	8720 
	
	
	
	
	

	24
	防雷模块
	1.网络部分
最大持续工作电压：6V 
标称放电电流；（8/20μs） 2.5kA 
最大通流容量；（8/20μs） 5kA 
限制电压；（10/700μs）
芯线—接地线； ≤25V 
适应数据传输速率：≤100Mbps 
保护线：1/2，3/6 
插入损耗：≤0.5dB 
接头形式：RJ45 
控制部分
最大持续工作电压：12V
标称放电电流：3kA
最大通流容量：5kA
保护水平：≤40V
传输速率：≤10Mbp
特性阻抗：75Ω
插入损耗：≤0.5dB
接头形式：2P压接端子
2.电源部分
工作电压：220V AC 
最大持续工作电压：275V AC 
标称放电电流：（8/20μs） 5KA 
最大通流容量：（8/20μs） 10KA 
保护水平：（8/20μs） 1.0kV 
体积（不含接地线）（mm）：100×70×44 
工作环境温度：-40～+85℃，相对湿度≤95％(25℃)
	只
	12 
	
	
	
	
	

	25
	墙柜
	SPCC加厚冷轧钢板，尺寸9U
	个
	11
	
	
	
	
	

	26
	机柜
	1.标准：
符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491;PART1、IEC297-2、DIN41494;PART7
兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准
2.性能特点：
工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值；
国际流行的黑色和灰白色钢化玻璃前门/网门；
主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色；
可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，最大静栽达500KG；
可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整，全透风顶
可方便拆卸的左右侧门和前门，前门为单开门，后门为网孔门， 
可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；
高效坚固的并柜连接；
	个
	1
	
	
	
	
	

	27
	控制台
	1.尺寸：高750mm*宽600mm*深900mm单联平台；
2.材质：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作；
3.表面工艺：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、全自动流水线喷塑。
	个
	1
	
	
	
	
	

	28
	音响
	有源音箱，额定功率 28W（低音 12W + 卫星箱 8W×2）；5 英寸低音单元 + 2.75 英寸卫星单元；3.5mm 音频输入；侧置主音量、低音调节旋钮；220V 供电。
	台
	2
	
	
	
	
	

	29
	无线会议话筒
	1.内置声卡无需安装驱动，即插即用，兼容Windows7及以上系统以及MAC Os系统
2.双弯式咪管，360°自由调整角度
3.采用单指向音头，拾音距离远
4.自带背景噪声消除功能，有效屏蔽环境噪声，拾音更清晰
5.具有音量调节旋钮，可根据使用的场合情况调整音量大小
6.一键静音切换开关，随时开启或关闭声音信号，使用简单方便
7.鹅颈式麦克风，无线USB接口，支持网课、录屏、直播、游戏电脑语音
8.支持微信、QQ、YY、QT等主流即时通信工具，远程会议流畅不卡顿
9.底部设计防滑胶垫，防止麦克风滑动的同时也降低了桌面震动带来的影响
备注：MS-580W1是一拖一配置，且仅有A通道频率（550-567MHz)，参数功能同MS-580W。
	台
	1
	
	
	
	
	

	30
	HDMI高清线
	HDMI线工程级 4K/30HZ高清线15米
	根
	12
	
	
	
	
	

	31
	电源时序器
	额定输出电压：交流 220V 50Hz
可控路数：8 路主通道 + 2 路辅助通道
通道间隔切换时间：1 秒
状态显示：实时电压显示
单通道额定输出电流：13A
单通道额定输出功率：3000W
	台
	2
	
	
	
	
	

	32
	UPS主机
	高频塔式三单20KVA长机，输入电压范围208~478（线电压）Vac、50/60Hz，输出功率因数0.9，需外接电池，电池电压192V/240V（16-20节可调，默认16）
	台
	1
	
	
	
	
	

	33
	蓄电池
	12V‑100AH，阀控密封免维护铅酸电池
	块
	32
	
	
	
	
	

	34
	蓄电池机箱
	可装16只12V 100ah铅酸蓄电池
	个
	2
	
	
	
	
	

	35
	配电箱
	含国产2P/100A空开、线材等
	台
	1
	
	
	
	
	



备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。
报价单位：                 （全称、盖章）
                           日期：   年   月    日
1

